附件1

空间操作业务划分的频段（国内划分）1

序号	简称	频率范围	使用方向	业务地位
1	L频段及更低频段	137-138 MHz	空对地	主要业务
2
148-149.9 MHz	地对空	主要业务
3
162.05-167 MHz	空对地	主要业务
4
174-184 MHz	空对地	主要业务
5
258-261 MHz	地对空	主要业务
6
267-272 MHz	空对地	次要业务
7
272-273 MHz	空对地	主要业务
8
400.15-401 MHz	空对地	次要业务
9
401-402 MHz	空对地	主要业务
10
449.75-450.25 MHz	地对空	可用业务
11
470-485 MHz	空对地	主要业务
12
1427-1429 MHz	地对空	主要业务
13
1525-1530 MHz	空对地	主要业务
14
1530-1535 MHz	空对地	主要业务
15	S频段	2025-2110 MHz	地对空/空对空	主要业务
16
2200-2290 MHz	空对地/空对空	主要业务
17	X频段2	7190-7250 MHz	地对空	主要业务
注1：相关频率的具体使用要求见国际电联《无线电规则》与《中华人民共和国无线电频率划分规定》；

注2：该频段不属于空间操作业务的划分，仅限于在卫星地球探测业务中，使用该频段开展航天器的跟踪、遥测和遥令。