附件3

国际电联测控频率使用相关建议书

序号	编号	名称	主要内容
ITU-R

SA.363	空间操作系统	1. 1 GHz以下的频率适用于低轨卫星使用（轨道高度低于2000 km）；

2. 一般测控建议使用1-8 GHz；

3. 建议测控业务一体化；

4. 经典调制方式所需带宽为200 KHz到1 MHz。
ITU-R

SA.514	工作在卫星地球探测和卫星气象业务的指令和数据传输系统的干扰标准	1. 为ITU-R SA.1026/1160/1163所列频率之外关于卫星地球探测和卫星气象业务的指令和数据传输系统所建议的干扰标准。
ITU-R

SA.609	有人和无人操纵的近地科学卫星的无线电通信链路的保护准则	1. 规定了成功地控制、指令和操作有人和无人操纵的近地科学卫星所需要的保护准则；

2. 有人和无人操纵的任务干扰时间百分比不同。
ITU-R

SA.1154	保护空间研究、空间操作和卫星地球探测业务的条款以及促进与2025-2110 MHz和2200-2290 MHz频段内的移动业务共用的条款	1. 在2025-2110 MHz和2200-2290 MHz频段内不能引入该建议书描述的高密度移动系统；

2. 由于2200-2290 MHz频段是空间操作等业务下行频段，当对地静止数据中继卫星空间飞行器跟踪低地球轨道空间飞行器时，其高增益天线指向地球，因此，工作于2200-2290 MHz频段内的空间操作、卫星地球探测、空间研究业务比之工作于2025-2110 MHz频段更易受到干扰；

3. 通过研究得出与移动业务共用的集总干扰限值。
ITU-R

SA.1273	为保护2025-2110 MHz 和2200-2290 MHz内的固定业务而对空间研究、空间操作、卫星地球探测业务到地表的功率通量密度的要求	1. 建议了2200-2290 MHz卫星及LEO星间链路到达地表最大功率通量密度值在各个方向上、任何调制方式下都不得超过的限值，用以保护固定业务；

2. 建议了2025-2110 MHz频段由GSO的数据中继系统发射信号到达地表的最大功率通量密度值在各个方向上、任何调制方式下都不得超过的限值，用以保护固定业务。
ITU-R

SA.1629	空间研究业务和空间操作业务与固定业务、移动业务、卫星移动业务在257-262 MHz频段控制链路的共存问题	1. 卫星移动业务根据《无线电规则》第9.21款达成协议的可使用235-322 MHz和335.4-399.9 MHz频段；

2. 不得对该频段内运行的移动业务系统和卫星移动业务系统产生有害干扰或提出保护要求；

3. 空间研究业务和空间操作业务地球站的协调距离为400 km。
ITU-R

SA.1743	由其他无线电源发射和辐射干扰产生的、空间研究和空间操作业务无线电通信链路最大容许衰减	空间操作业务在无保护标准时的允许衰减参考。