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2026年度重点行业能效、碳效领跑者企业推荐范围
表1 重点行业能效领跑者企业推荐范围
	序号
	标准号
	标准名称
	细分行业

	一、石化化工

	1 
	GB 46029
	甲醛单位产品能源消耗限额
	甲醛

	2 
	GB 29141
	工业硫酸、稀硝酸和冰醋酸单位产品能源消耗限额
	工业硫酸

	3 
	
	
	工业冰醋酸

	4 
	GB 21257
	烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品能源消耗限额
	烧碱

	5 
	
	
	聚氯乙烯

	6 
	GB 32051
	钛白粉和氧化铁颜料单位产品能源消耗限额
	钛白粉

	7 
	GB 30180
	煤制烯烃、煤制天然气和煤制油单位产品能源消耗限额
	煤制烯烃

	8 
	GB 21345
	黄磷单位产品能源消耗限额
	黄磷

	9 
	GB 29449
	轮胎和炭黑单位产品能源消耗限额
	子午线轮胎

	10 
	GB 29140
	纯碱单位产品能源消耗限额
	纯碱

	11 
	GB 30251
	炼化行业单位产品能源消耗限额
	炼油

	12 
	
	
	乙烯

	13 
	
	
	精对苯二甲酸

	14 
	
	
	对二甲苯

	15 
	
	
	苯乙烯

	16 
	GB 21343
	电石、乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、1，4-丁二醇、双氰胺和单氰胺单位产品能源消耗限额
	电石

	17 
	GB 21344
	化肥行业单位产品能源消耗限额
	合成氨

	18 
	
	
	尿素

	19 
	
	
	磷酸一铵

	20 
	
	
	磷酸二铵

	21 
	GB 29436
	甲醇、乙二醇和二甲醚单位产品能源消耗限额
	甲醇

	22 
	
	
	乙二醇

	二、钢铁

	23
	GB 21256
	粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额
	钢铁（烧结工序、球团工序、高炉工序、转炉工序、电弧炉工序）

	24
	GB 21342
	焦炭单位产品能源消耗限额
	焦炭

	25
	GB 21341
	铁合金单位产品能源消耗限额
	铁合金（硅铁、电炉高碳锰铁、锰硅合金、低碳锰硅合金、微碳锰铁、高碳铬铁、炉料级铬铁、中（低）碳铬铁）

	三、有色金属

	26 
	GB 21347
	工业硅和镁单位产品能源消耗限额
	工业硅

	27 
	
	
	镁

	28 
	GB 25323
	有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额
	铜

	29 
	
	
	锌

	30 
	
	
	铅、再生铅

	31 
	GB 29447
	硅多晶和锗单位产品能源消耗限额
	多晶硅

	32 
	GB 21346
	电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额
	电解铝

	33 
	
	
	氧化铝

	34 
	GB 47835
	硅单晶单位产品能源消耗限额
	单晶硅

	四、建材

	35
	GB 21252
	建筑卫生陶瓷和耐磨氧化铝球单位产品能源消耗限额
	建筑陶瓷

	36 
	
	
	卫生陶瓷

	37 
	GB 16780
	水泥单位产品能源消耗限额
	熟料

	38 
	GB 21340
	玻璃和铸石单位产品能源消耗限额
	平板玻璃

	五、轻工

	39 
	GB 31825
	制浆造纸单位产品能源消耗限额
	卫生纸原纸、纸巾原纸

	六、纺织

	40 
	GB 36889
	化学纤维单位产品能源消耗限额
	聚酯涤纶

	41 
	—
	工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）
	棉、化纤及混纺机织物

	42 
	
	
	针织物、纱线

	43 
	—
	
	粘胶短纤维


注：上述细分行业若存在即将实施的国家强制性能耗限额标准，应依据即将实施的国家强制性能耗限额标准，标准全文见全国标准信息公共服务平台（https://openstd.samr.gov.cn/bzgk//std/）。


表2 重点行业碳效领跑者企业推荐范围
	序号
	标准号
	标准名称
	细分行业
	标准查阅

	1
	GB/T 44905
	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电解铝
	电解铝
	全国标准信息公共服务平台（https://openstd.samr.gov.cn/bzgk//std/）

	2
	GB/T 47635
	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水泥
	水泥熟料
	同上

	3
	T/CPCIF 0468
	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 合成氨
	合成氨 
	工业和信息化部节能与综合利用司官网（https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns）的“产品碳足迹”

	4
	T/CSPCI 70011
	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 乙烯
	乙烯
	同上

	5
	T/CPCIF 0467
	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 甲醇
	甲醇
	同上
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