**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 河北云山化工集团有限公司 |
| 地址 | 河北省邢台市信都区宋家庄 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2020年7月28日 | |
| 抽查人员 | 鲍常科、肖月华、夏存仁、魏新熙、王春乐、吴明胜 | |
| 存在问题 | 1.乳化炸药生产线装药与包装工序之间的隔墙上的开洞过大；  2.乳化炸药生产线成品转运定量4吨，转运车9吨，易造成装车平台超量；  3.年度培训计划操作性不强。 | |
| 整改意见 | 1.按GB50089对乳化炸药生产线装药与包装工序之间的隔墙上的开洞实施整改；  2.采取有效的管控措施，防止装车平台超量；  3.按照《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》对年度培训计划进行细化，提高可操作性。 | |
| 整改时限 | 请河北省民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2020年8月31日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | |

**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 北京京煤化工有限公司 |
| 地址 | 天津蓟县生产点 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2020年7月30日 | |
| 抽查人员 | 鲍常科、肖月华、曹保国、白春光、吴明胜、王越胜 | |
| 存在问题 | 1. 员工培训针对性不强； 2. 乳化炸药生产线成品转运平台定量5吨，转运车9吨，易造成装车平台超量； 3. 柴油加油机人体静电释放球与柴油罐的距离过近，存在安全隐患。 | |
| 整改意见 | 1.建议按照岗位特点，设定培训内容，提高针对性和培训效果；  2.采取有效的管控措施，防止装车平台超量；  3.建议调整释放球的位置，满足安全距离的要求。 | |
| 整改时限 | 请天津市民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2020年8月31日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | |

**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 葛洲坝集团易普力股份有限公司 |
| 地址 | 重庆市垫江县桂溪镇 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2020年7月28日 | |
| 抽查人员 | 崔可石、王传德、文勇、李国亮、李长发 | |
| 存在问题 | 1.总库区（二区）及生产工房内疏散标示、不合格品处理工房二层标识、螺杆泵泄爆装置有效性标识等不完整。  2.乳化制药工房制乳端地面湿滑。  3.装药机出料皮带上无分堆。  4.化蜡槽无防护措施；不合格品处理工房敏化机与装药机之间下料管有漏料现象。  5..试验塔防爆门与起爆器之间无联锁装置。 | |
| 整改意见 | 1.完善总库区（二区）及生产工房内疏散标示、不合格品处理工房二层各种标识、螺杆泵泄爆装置有效性标识。  2.乳化制药工房制乳端地面采取防滑措施。  3.完善装药机出料皮带分堆措施。  4.化蜡槽增加防护措施；维修或更换不合格品处理工房敏化机与装药机之间下料管道。  5..试验塔防爆门与起爆器之间增加联锁装置。 | |
| 整改时限 | 请重庆市民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2020年9月底前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | |

**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 葛洲坝集团易普力股份有限公司 |
| 地址 | 重庆市万州区天城镇 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2020年7月27日 | |
| 抽查人员 | 崔可石、王传德、文勇、李国亮、李长发 | |
| 存在问题 | 1.生产线安全连锁装置无电子验证记录功能。  2.不合格品处理工房敏化机和装药机布置于同一工作间中，有同时开机的可能；试验塔无起爆连锁装置。  3.药卷冷却出水后至包装设备间运输皮带未形成防殉爆药堆。成品运输皮带上无判定包装件间距符合防殉爆距离的标识。  4.生产线上部分跨步梯未设扶手。  5.总库区雷管库房地面湿滑。 | |
| 整改意见 | 1.生产线安全连锁装置增加电子验证记录功能。  2.不合格品处理工房敏化机和装药机、试验塔门与起爆器增加连锁装置。  3.调整药卷冷却出水后至包装设备间运输皮带的速度，形成防殉爆药堆；增加成品运输皮带上判定包装件间距符合防殉爆距离的标识。  4.生产线部分跨步梯增设扶手。  5.增加总库区雷管库房地面除湿措施。 | |
| 整改时限 | 请重庆市民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2020年9月底前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | |

**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 中国山西省民爆集团孝义生产点股份有限公司 |
| 地址 | 重庆孝义市封赵路11号 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2020年7月29日 | |
| 抽查人员 | 崔可石、王传德、文勇、李国亮、李长发 | |
| 存在问题 | 1.各种标识（警示标识、疏散标识、定员定量标识等）不规范、有缺失。  2.乳化炸药生产线不合格品工房内安装有小直径自动装药机，敏化机无铭牌，单头装药机下料口无防护。  3.电子雷管装配工位监控视频有死角，硝酸铵水溶液储罐无卸料视频监控，实验准备间无视频监控。  4.乳化炸药装药机灌装泵在生产大直径包装药时转速超过150转/分。  5.雷管装填工序卡阻故障排除措施不完善。  6.安全专项三年行动方案任务表编制不完整。 | |
| 整改意见 | 1.完善各种标识，比如警示标识、疏散标识、定员定量标识等。  2.拆除乳化炸药生产线不合格品工房内小直径自动装药机，增贴敏化机铭牌，增加单头装药机下料口防护。  3.完善电子雷管装配工位监控视频，增加硝酸铵水溶液储罐卸料监控视频及实验准备间监控视频。  4.在生产大直径乳化炸药时，对装药机灌装泵采取限速措施。  5.完善雷管装填工序卡阻故障排除措施。  6.完善安全专项三年行动方案任务表。 | |
| 整改时限 | 请山西省民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2020年9月底前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | |

**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 山西同德化工股份有限公司河曲生产点 |
| 地址 | 河曲县文笔镇大茂口 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2020年7月30日 | |
| 抽查人员 | 崔可石、王传德、文勇、李国亮、李长发 | |
| 存在问题 | 1.各种标识（警示标识、疏散标识、消防井盖标识等）不规范、不完整。  2.乳化炸药生产线水油相工房水油相投料工序无物理隔离；不合格品工房无施工图设计图纸；乳化炸药中转库无独立避雷装置。  3.乳化铵油炸药生产线各工序设备（钢带冷却机、混拌机、输送螺旋及装药机）之间无安全联控功能。  4.安全阀或泄爆片无检查校验制度。  5.三条生产线的控制系统都没有安全联锁电子验证记录功能。 | |
| 整改意见 | 1.规范、完善厂区内各种标识，包括警示标识、疏散标识、消防井盖标识等。  2.乳化炸药生产线水油相工房水油相投料工序增设物理隔离；补充不合格品工房施工图；乳化炸药中转库增加独立避雷装置。  3.乳化铵油炸药生产线各工序主要设备（钢带冷却机、混拌机、输送螺旋及装药机）之间增设安全联控装置。  4.补充安全阀或泄爆片检查校验制度。  5.三条生产线的控制系统增加安全联锁电子验证记录功能。 | |
| 整改时限 | 请山西省民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2020年10月底前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | |