附件2

1项行业标准修改通知单

1、QB/T 4984—2016《家用和类似用途电器的溶出物限值和试验方法》第1号修改单

QB/T 4984—2016

《家用和类似用途电器的溶出物限值和试验方法》

第1号修改单

①更改：

a．2规范性引用文件中：

序号	原文件	变更后
1	GB 4804 搪瓷食具容器卫生标准	GB 4806.3 食品安全国家标准 搪瓷制品
2	GB/T 5009.62 陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法

GB/T 5009.63 搪瓷制食具容器卫生标准的分析方法	GB 31604.24食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定

GB 31604.34食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.41食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定
3	GB 12651与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限	GB 4806.4 食品安全国家标准 陶瓷制品
4	GB 19778 包装玻璃容器 铅、镉、砷、锑溶出允许限量	GB 4806.5 食品安全国家标准 玻璃制品
5	GB/T 23296.2 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,3-丁二烯的测定 气相色谱法

GB/T 23296.3 食品接触材料 塑料中1,3-丁二烯含量的测定 气相色谱法	GB 31604.12 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定
6	GB/T 23296.10 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中对苯二甲酸的测定 高效液相色谱法	GB 31604.21 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定
7	GB/T 23296.13 食品接触材料 塑料中氯乙烯单体的测定 气相色谱法

GB/T 23296.14 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中氯乙烯的测定 气相色谱法	GB 31604.31食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定
8	GB/T 23296.15 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）的测定 高效液相色谱法	GB 31604.15 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定
9	GB/T 23296.20 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中己内酰胺及己内酰胺盐的测定 气相色谱法	GB 31604.19食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定
10	SN/T 2037 与食品接触的塑料成型品中邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量的测定 气相色谱质谱联用法	GB 31604.30 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定
11	SN/T 2197 食品接触材料 高分子材料 食品和食品模拟物中丙烯腈的测定 气相色谱法	GB 31604.17食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定
12	SN/T 2741出口食品接触材料检测方法 高分子材料 异氰酸酯含量的测定 高效液相色谱法	GB 31604.45 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定

b．要求和试验方法中（连带修改）：

条款	原文件	变更后
4.2.5	“与食物接触的材料及其制成的部件应符合GB 12651的规定”	“……应符合GB 4806.4的规定”
4.2.6	“与食物接触的材料及其制成的部件应符合GB 4804的规定”	“……应符合GB 4806.3的规定”
4.2.7	“与食物接触的材料及其制成的部件应符合GB 19778的规定”	“……应符合GB 4806.5的规定”
5.3.1	“陶瓷、搪瓷、玻璃分别按照GB/T 5009.62、GB/T 5009.63、GB 19778的规定进行”	“……分别按照GB 4806.4、GB 4806.3、GB 4806.5的规定进行”
表21	测试方法列第2行“SN/T 2037，橄榄油测试方法按照SN/T 4121”	“GB 31604.30，橄榄油测试方法 ……”
表21	测试方法列第3行 “参照SN/T 2037”	“参照GB 31604.30”
表21	测试方法列第4行 “参照SN/T 2037”	“参照GB 31604.30”
表21	测试方法列第6行 “SN/T 2197”	“GB 31604.17”
表21	测试方法列第7行“GB/T 23296.2”	“GB 31604.12”
表21	测试方法列第8行“GB/T 23296.14”	“GB 31604.31”
表21	测试方法列第9行“GB/T 23296.26”	“GB 31604.48、GB/T 23296.26”
表21	测试方法列第10行“GB/T 23296.15”	“GB 31604.15”
表21	测试方法列第11行“GB/T 23296.20”	“GB 31604.19”
表21	测试方法列第12行“GB/T 23296.10”	“GB 31604.21”
表21（续）	测试方法列第6行“模拟物样液处理方法按照SN/T 2597，具体测试方法按照GB/T5750.6”	“GB/T5750.6、GB 31604.24、GB 31604.25、GB 31604.34、GB 31604.38、GB 31604.41、GB 31604.49、SN/T 2597”
表22	测试方法列第2行“GB/T 23296.3”	“GB 31604.12”
表22	测试方法列第3行“GB/T 23296.13”	“GB 31604.31”
表22	测试方法列第4行“SN/T 2741”	“GB 31604.45”

②“补充”

在“2规范性引用文件”中，补充：

GB 31604.25 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定

GB 31604.38 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.48 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定

GB 31604.49 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定”。