附件2

1项石化行业标准修改单

SH/T 1744-2004

《工业用异丙苯》

第1号修改单(报批稿)

①更改：

a)表1 序号13

试验方法”GB/T 12688.6-1990”更改为“SH/T 1820（仲裁法）或SH/T 1147-2008”

b)4.6

“检验结果的判定按GB/T 1250中规定的修约值比较法进行”修改为“检验结果的判定按GB/T 8170中规定的修约值比较法进行”。

②补充：

a)2规范性引用文件补充

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

b)2规范性引用文件补充

SH/T 1147 工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法

c)2规范性引用文件补充

SH/T 1820 工业芳烃 痕量硫的测定 紫外荧光法。

③删除：

a)将2规范性引用文件“GB/T 1250-1989 极限数值的表示方法和判定方法”删除。

b)将2规范性引用文件“GB/T 12688.6-1990 工业用苯乙烯中微量硫的测定 氧化微库仑法”删除。