附件

34项机械行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	机械行业

	
	JB/T 14209.2-2020
	滚珠直线导轨副  第2部分：精度检验
	本部分规定了滚珠直线导轨副的精度要求、检验方法及相应的允差。

本部分适用于以滚珠为滚动体，规格为15～125的滚珠直线导轨副。
	JB/T 7175.4-2006
	

	
	JB/T 10702.1-2020
	数控小型排刀车床  第1部分：精度检验
	本部分规定了数控小型排刀车床的几何精度、定位精度和重复定位精度、工作精度的检验要求、检验方法以及相应的公差。

本部分适用于最大棒料直径至46mm的普通级、精密级和高精度级数控小型排刀车床。
	JB/T 10702.1-2007
	

	
	JB/T 8072-2020
	机床润滑要求  表述
	本标准规定了润滑表述的一般要求，机床润滑说明书的内容、图示，润滑标牌的安装、形状、尺寸，润滑保养周期等。

本标准适用于机床制造厂或用户编制和使用润滑说明书。
	JB/T 8072-1999
	ISO 5169：1977，MOD

	
	JB/T 2800.2-2020
	升降台铣床  第2部分：技术条件
	本部分规定了升降台铣床的设计、制造和验收要求。

本部分适用于工作台面宽度200mm～500mm一般用途的普通型和滑枕型升降台铣床。
	JB/T 2800.2-2006
	

	
	JB/T 14238.1-2020 
	平面铣床  第1部分：精度检验
	本部分规定了平面铣床的几何精度和工作精度的检验要求、检验方法及相应允差。

本部分适用于一般用途的工作台面宽度250mm～630mm的立式平面铣床、工作台面宽度250mm～1600mm的柱式平面铣床和端面式平面铣床、工作台面宽度400mm～1000mm的滑枕式平面铣床。
	JB/T 3313.2-2011
	

	
	JB/T 14238.2-2020 
	平面铣床  第2部分：技术条件
	本部分规定了平面铣床的设计、制造和验收要求。

本部分适用于一般用途的工作台面宽度250mm～630mm的立式平面铣床、工作台面宽度250mm～1600mm的柱式平面铣床和端面式平面铣床、工作台面宽度400 mm～1000mm的滑枕式平面铣床。
	JB/T 3313.4-2006
	

	
	JB/T 5564.1-2020
	卧式精镗床  第1部分：型式与参数
	本部分规定了卧式精镗床的型式、主参数和连接尺寸参数。

本部分适用于工作台面宽度250㎜～700㎜普通卧式精镗床及数控卧式精镗床。
	JB/T 5564.1-2008
	

	
	JB/T 5564.2-2020
	卧式精镗床  第2部分：精度检验
	本部分规定了卧式精镗床的几何精度、定位精度和重复定位精度、工作精度检验要求、检验方法以及相应的允差。

本部分适用于工作台面宽度250㎜～700㎜的普通级和精密级单面及双面卧式精镗床。
	JB/T 5564.3-2008
	

	
	JB/T 5564.3-2020
	卧式精镗床  第3部分：技术条件
	本部分规定了卧式精镗床设计、制造和验收的技术要求。

本部分适用于工作台面宽度250㎜～700㎜的普通级和精密级单面及双面卧式精镗床。
	JB/T 5564.3-2006
	

	
	JB/T 3768-2020
	圆柱立式钻床  技术条件
	本标准规定了圆柱立式钻床的设计、制造和验收的技术要求。

本标准适用于最大钻孔直径为16mm～40mm的圆柱立式钻床及其变型产品。
	JB/T 3768-2006
	

	
	JB/T 3769-2020
	方柱立式钻床  技术条件
	本标准规定了方柱立式钻床的设计、制造和验收的技术要求。

本标准适用于最大钻孔直径为25mm～80mm的一般用途的方柱立式钻床。
	JB/T 3769-2006
	

	
	JB/T 6342.1-2020
	数控插齿机  第 1 部分：精度检验   
	本部分规定了数控插齿机的几何精度、数控轴线的定位和重复定位精度、传动精度及工作精度的要求、检验方法及相应的允差。

本部分适用于最大工件直径125 mm～3150mm的数控插齿机。
	JB/T 6342.1-2006
	

	
	JB/T 6342.2-2020
	数控插齿机  第2部分：技术条件
	本部分规定了数控插齿机设计、制造和验收的要求。

本部分适用于最大工件直径为125mm～3150mm的数控插齿机。
	JB/T 6342.2-2006
	

	
	JB/T 6605.1-2020
	螺纹铣床  第1部分：精度检验
	本部分规定了螺纹铣床的几何精度、数控轴线定位精度和重复定位精度、工作精度的要求、检验方法及相应的允差。

本部分适用于最大铣削直径至320 mm螺纹铣床及数控螺纹铣床。
	JB/T 6605.1-2006
	

	
	JB/T 6605.2-2020
	螺纹铣床  第2部分： 技术条件
	本部分规定了螺纹铣床设计、制造、检验与验收的要求。

本部分适用于最大铣削直径至320 mm的螺纹铣床。
	JB/T 6605.2-2006
	

	
	JB/T 6198.2-2020
	摆线齿轮磨齿机  第2部分：精度检验
	本部分规定了摆线齿轮磨齿机的轴线命名，几何精度、数控轴线的定位精度和重复定位精度、工作精度的检验方法以及相应的允差等。

本部分适用于最大外径250mm～1000㎜的摆线齿轮磨齿机。
	JB/T 6198.2-2007
	

	
	JB/T 10702.2-2020
	数控小型排刀车床  第2部分：技术条件                                                  
	本部分规定了数控小型排刀车床的设计、制造和验收的要求。

本部分适用于最大棒料直径至46mm的普通级、精密级和高精度级数控小型排刀车床。
	JB/T 10702.2-2007
	

	
	JB/T 3624-2020
	组合夹具  基本术语
	本标准规定了组合夹具的一般术语和组装术语。

本标准适用于组合夹具的设计、制造、组装和使用。
	JB/T 3624-1999
	

	
	JB/T 5542-2020
	弹簧夹头  技术条件
	本标准规定了弹簧夹头的技术要求、试验方法、标记、标志和包装。

本标准适用于金属切削机床、机床附件和工具用的弹簧夹头。
	JB/T 5542-1991
	

	
	JB/T 6192-2020
	孔系列组合夹具元件  通用技术条件
	本标准规定了孔系列组合夹具元件的技术要求、标志、验收、防锈与包装。

本标准适用于孔系列组合夹具元件的设计、制造与成品验收。
	JB/T 6192-1992
	

	
	JB/T 7180-2020
	槽系列组合夹具元件  通用技术条件
	本标准规定了6mm、8mm、12mm和16mm槽系列组合夹具元件的技术要求、标志与包装。

本标准适用于槽系列组合夹具各类元件的设计、制造与成品验收。
	JB/T 7180-1994
	

	
	JB/T 8048-2020
	槽系列组合夹具元件  成品检验方法
	本标准规定了槽系列组合夹具元件成品的材质，热处理及主要精度项目的检验方法、量具的选择原则及有关尺寸的计算和验收。

本标准适用于8mm、12mm、16mm槽系列组合夹具元件。
	JB/T 8048-1995
	

	
	JB/T 8336-2020
	槽系列组合冲模元件  通用技术条件
	本标准规定了槽系列组合冲模元件的技术要求、标志、防锈与包装。

本标准适用于8mm、12mm、16mm元件的设计、制造与成品验收。
	JB/T 8336-1996
	

	
	JB/T 14209.3-2020
	滚珠直线导轨副  第3部分：技术条件
	本部分规定了滚珠直线导轨副的材料与热处理、加工和装配质量、安全卫生、外观质量、标志、检验规则、防锈、包装及运输等要求。

本部分适用于以滚珠为滚动体，规格为15～125的滚珠直线导轨副。
	JB/T 7175.4-2006
	

	
	JB/T 6562-2020
	伸缩式机床导轨防护罩
	本标准规定了伸缩式机床导轨防护罩的标记、结构型式、主要性能指标、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装与储运。

本标准适用于额定随行速度为12m/min～50m/min的伸缩式机床导轨防护罩。
	JB/T 6562-2008
	

	
	JB/T 6609-2020
	机床零件用钢及热处理
	本标准规定了金属切削机床零件常用钢材品种，不同热处理的硬化层深度、硬度、热处理技术要求的表示方法及其在图样上的标注。

本标准适用于各类机床的钢制零件。
	JB/T 6609-2008
	

	
	JB/T 3022-2020
	微动开关
	本标准规定了微动开关的基本要求，包含术语和定义、分类、特性、产品有关资料、正常使用、安装与运输条件、结构和性能要求及试验等。

本标准适用于在交流50 Hz（或60 Hz）、电压至380 V，直流电压至220 V的控制电路或辅助电路中，作控制、限位、定位、行程、信号或程序转换之用的开关。
	JB/T 3022-2004
	

	
	JB/T 3909-2020
	机床热过载继电器
	本标准规定了机床热过载继电器的基本要求，包括了术语和定义、分类、特性、产品资料、正常使用、安装和运输条件、结构和性能要求及试验等。

本标准适用于在额定电压交流不超过1000 V或直流不超过1500 V的主电路中，对电动机进行过载保护的热继电器。
	JB/T 3909-1999
	

	
	JB/T 5244-2020
	液压阀用电磁铁
	本标准规定了电磁铁的术语和定义、符号、分类、特性、产品的有关资料、正常使用、安装和运输条件、结构和性能要求、试验等。

本标准适用于在单相交流50Hz、60Hz，电压至380V或单相桥式全波整流（不加滤波装置）直流电压至220V的控制电路中，用于电磁阀控制用的开关型液压阀用电磁铁。

本标准不适用比例阀用电磁铁。
	JB/T 5244-2001
	

	
	JB/T 5554-2020
	机床组合开关
	本标准规定了组合开关的型式、特性、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于在交流50Hz和60Hz，交流额定电压至690V或直流额定电压至660V，额定电流至100A机床用组合开关。

其他的亦可参照使用。
	JB/T 5554-2004
	

	
	JB/T 10047-2020
	电子式时间继电器
	本标准规定了电子式时间继电器的术语和定义、分类、特性、产品的有关资料、正常的使用、安装和运输条件、结构和性能要求、试验等。

本标准适用于额定交流电压380 V及以下、频率50 Hz（60 Hz）和直流电压220V及以下的电路中作为时间控制、指示等用途的电子式时间继电器。
	JB/T 10047-1999
	

	
	JB/T 10307-2020
	机床接插器件
	本标准规定了机械设备用接插器件基本性能和要求，包括：术语、特性、正常工作和安装条件，结构和性能要求，特性和性能的验证等。

本标准适用于额定电压交流50Hz或60Hz，1000 V及以下或直流电压至1000 V，额定电流不超过250A的各种工业机械动力电路与电源或控制电路与主机之间连接用的带防护等级、保护接地、接触顺序和防误插要求的插头座。

注：如果采用插头座作电源切断器件，可与制造厂协商。
	JB/T 10307-2001
	

	
	JB/T 10611-2020
	牙嵌式电磁离合器
	本标准规定了 DLY0 系列、DLY3 系列、DLY5 系列牙嵌式电磁离合器的术语和定义，分类，特性，产品的有关资料，正常的使用、安装和运输条件，结构和性能要求，试验等。

本标准适用于 DLY0 系列、DLY3 系列、DLY5 系列牙嵌式电磁离合器，该离合器在机械传动系统中，作从动部分与主动部分结合或分离之用。
	JB/T 10611-2006
	

	
	JB/T 14210-2020
	机床电器运行可靠性要求和试验方法
	本标准规定了机床电器运行可靠性要求和试验方法,试验记录和试验报告。

本标准适用于机床电器，包括控制类电器和保护类电器，也可适用于有类似可靠性要求的其它电器产品。
	JB/T 50191-1999
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