附件1

5项强制性国家标准（报批稿）主要内容等一览表

| 序号 | 计划编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 建议实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、强制性国家标准修改单** |
| 1 |  | 《客车结构安全要求》第1号修改单 | GB 13094-2017的第1号修改单，与GB 13094-2017相比，主要修改内容：1、增加驾驶区隔离设施的要求2、修改座垫高度、座椅前方空间和座椅上方空间的技术要求 |  |  | 该标准修改单建议自2022年7月1日起开始实施。对于新申请车辆型式批准的车型，自实施之日起开始执行；对于已获得车辆型式批准的车型，给予直至停产的过渡期。 |
| 2 |  | 《汽车和挂车号牌板(架)及其位置》第1号修改单 | GB 15741-1995的第1号修改单，与GB GB 15741-1995相比，主要修改内容：5.2.2 安装于后号牌板（架）上的号牌应基本垂直于水平面。后号牌不应下俯，如需上仰，在整车整备质量状态下，纵向夹角应不大于15°。 |  |  | 对于新申请车辆型式批准的车型，自发布之日起第31个月开始实施；对于已获得车辆型式批准的车型，给予直至停产的过渡期。 |
| **二、强制性国家标准** |
| **轻工行业** |
| 3 | 20190055-Q-339 | 鞋类通用安全要求 | 本文件规定了鞋类通用安全的术语和定义、技术要求、试验方法、判定。本文件适用于用各种材料制作的鞋类产品。本文件不适用于防护鞋(靴)和14岁（含）以下儿童穿用的鞋类产品。 | GB 21536-2008GB 25037-2010GB 25038-2010 | 无 | 批准发布后24个月 |
| 4 | 20190056-Q-339 | 童鞋安全技术规范 | 本文件规定了童鞋安全的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、判定。本文件适用于用各种材料制作的、供14岁(含)以下儿童及婴幼儿穿用的鞋类产品。 | GB 30585-2014GB 25036-2010 | 无 | 批准发布后24个月 |
| **汽车行业** |
| 5 | 20183274-Q-339 | 机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 | 本文件规定M和N类以及至少驾驶室被部分封闭的L类机动车辆的间接视野装置的性能和安装要求。本文件适用于M和N类及至少驾驶室被部分封闭的L类机动车辆的间接视野装置。 | GB 15084-2013 |  | 本标准建议自2023年1月1日起开始实施。对于新申请车辆型式批准的车型，自实施之日起开始执行；对于已获得车辆型式批准的车型，自实施之日起第13个月开始执行。 |