附件1

85项行业标准名称及主要内容

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标

情况
航空行业
HB 8632-2021	航空复合材料成型用隔离膜规范	本文件规定了航空复合材料成型用隔离膜的要求、质量保证规定、交货准备、说明事项等。

本文件适用于航空用树脂基复合材料成型用隔离膜。
HB 8633-2021	航空复合材料成型用可剥布规范	本文件规定了航空复合材料成型用可剥布的要求、质量保证规定、交货准备、说明事项等。

本文件适用于航空树脂基复合材料成型用的未浸渍树脂的可剥布。
HB 8634-2021	航空复合材料成型用透气毡规范	本文件规定了航空复合材料成型用透气毡的要求、质量保证规定、交货准备、说明事项等。

本文件适用于航空树脂基复合材料成型用透气毡。
HB 8635-2021	航空复合材料成型用真空袋薄膜规范	本文件规定了航空复合材料成型用真空袋薄膜的要求、质量保证规定、交货准备、说明事项等。

本文件适用于航空树脂基复合材料成型用真空袋薄膜。
HB 8636-2021	民用飞机工程技术服务文件编制及管理 第1部分：通用要求	本文件规定了民用飞机工程技术服务文件编写和管理的通用要求。

本文件适用于民用飞机工程技术服务文件的编制及管理。
HB 8637-2021	民用飞机工程技术服务文件编制及管理 第4部分：机队技术活动报告	本文件规定了民用飞机机队技术活动报告（Fleet Technical Activities Report, FTAR）的编排要素、内容要求、编排要求和管理要求。

本文件适用于民用飞机机队技术活动报告的编制和管理。
HB 8638-2021	民用飞机工程技术服务文件编制及管理 第5部分：运营人信息通告	本文件规定了民用飞机运营人信息通告（Operator Information Circular，简称OIC）的编排要素、内容要求、编排要求和管理要求。

本文件适用于民用飞机运营人信息通告的编制和管理。
HB 8639-2021	民用飞机工程技术服务文件编制及管理 第6部分：飞行运行信函	本文件规定了民用飞机飞行运行信函(Flight Operations Telex, 简称FOT)的编排要素、内容要求、编排要求和管理要求。

本文件适用于民用飞机飞行运行信函的编制和管理。
HB 8640-2021	民用飞机工程技术服务文件编制及管理 第7部分：运行通告	本文件规定了运行通告(Operations Bulletin,简称OB)的编排要素、内容要求、编排要求和管理要求。

本文件适用于民用飞机运行通告的编制和管理。
HB 8641-2021	民用飞机工程技术服务文件编制及管理 第8部分：飞行机组操作手册通告	本文件规定了民用飞机飞行机组操作手册通告(Flight Crew Operating Manual Bulletin，简称FCOMB)的编排要素、内容要求、编排要求和管理要求。

本文件适用于民用飞机飞行机组操作手册通告的编制和管理。
HB 7265-2021	民用飞机货舱衬垫火焰穿透试验方法	本文件规定了民用飞机货舱衬垫火焰穿透试验的试验设备、试样以及试验方法、步骤和试验报告等要求。

本文件适用于民用飞机货舱衬垫火焰穿透试验。	HB 7265-1996
HB 7066-2021	民用飞机机舱内部非金属材料燃烧产生毒性气体测定方法	本文件规定了检测民机舱内非金属材料燃烧产生毒性气体含量试验的试验设备和材料、试验设备的校准与维护、试验步骤、试验结果的处理、试验结果的判定和试验报告要求。

本文件适用于民机舱内非金属材料燃烧产生毒性气体——一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOX）、二氧化硫（SO2）、氰化氢（HCN）、氟化氢（HF）、氯化氢（HCl）等含量的测定。	HB 7066-1994
HB 7399-2021	民用飞机机舱内部非金属材料热释放速率试验方法	本文件规定了民用飞机机舱内部非金属材料热释放速率试验的试验设备、试样以及试验方法、步骤、试验报告和判据等要求。

本文件适用于民用飞机机舱内部非金属材料热释放速率试验。	HB 7399-1996
HB 8642-2021	民用飞机机舱内部隔音/隔热材料火焰蔓延试验方法	本文件规定了民用飞机机舱内部隔音/隔热材料火焰蔓延试验的试验设备、器材、试样、试验步骤以及试验报告等要求。

本文件适用于民用飞机机舱内部隔音/隔热材料火焰蔓延试验。
HB 8643-2021	民用飞机机舱内部隔音/隔热材料抗火焰烧穿性能试验方法	本文件规定了民用飞机机舱内部隔音/隔热材料抗火焰烧穿性能试验的试验设备、器材、试样以及试验步骤等要求。

本文件适用于民用飞机机舱内部隔音/隔热材料抗火焰烧穿性能试验。
HB 8644-2021	民用飞机机载电子硬件设计要求	本文件规定了民用飞机综合模块化航空电子硬件模块的功能、性能、机柜安装和验证等通用要求。本标准对硬件模块在飞机上执行的功能不作规定。

本文件适用于采用综合模块化航空电子标准硬件模块（包括硬件模块各部件以及用于模块标识的驱动软件和用于装载应用软件的加载软件）的机载电子设备，不适用于传送无线电频率信号等其它机载电子设备。满足本标准要求的硬件模块装载有应用软件时，应满足其它功能TSO适航取证规定的所有功能要求。
HB 8645-2021	民用飞机航空数据处理要求	本文件规定了在民用飞机航空数据传输、准备和应用集成各阶段中数据处理的最低要求，以及数据质量保证和数据质量管理体系等内容。

本文件适用于民用飞机航空数据处理中保证等级的确定和符合性评估。
HB 8646-2021	民用飞机维修性工作通用要求	本文件规定了全寿命周期内民用飞机维修性工作开展的内容，为民用飞机主制造商开展维修性工作提供了依据和指导。

本文件适用于依据CCAR-23、CCAR-25、CCAR-27、CCAR-29研制和改型的民用飞机。
HB 7263-2021	民用飞机座椅垫可燃性试验方法	本文件规定了民用飞机客舱座椅垫可燃性试验的试验设备、试样以及试验方法、步骤和试验报告等要求。

本文件适用于民用飞机客舱座椅垫可燃性试验方法。	HB 7263-1995
HB 8647-2021	民用运输类飞机试飞风险科目	本文件规定了民用运输类飞机试飞科目风险等级的划分原则、方法及风险等级。

本文件适用于民用运输类飞机试飞科目风险等级的确定，其他类型的飞机可参照执行。
HB 8648-2021	民用直升机复合材料夹层结构镶嵌件连接强度试验方法	本文件规定了民用直升机复合材料夹层结构镶嵌件连接强度试验的试验目的、试验大纲、试验条件和试验程序等要求。

本文件适用于民用直升机复合材料夹层结构镶嵌件拉伸、剪切和拉剪复合连接强度试验。其它类似结构连接强度试验可参照执行。
HB 8649-2021	民用直升机设计单位基本条件及评价方法	本文件规定了在中华人民共和国境内从事民用直升机研发活动（包括需求论证、可行性论证、预发展等过程）的设计单位基本条件要求及评价方法。

本文件适用于从事通勤和运输、森林防火、医疗救护、抢险救灾、农林渔业、建筑作业、地质勘探、旅游观光、航拍等民用直升机设计单位基本条件的评价、建设和管理。运动类直升机设计单位和民用旋翼机设计单位可参照执行。
HB 8650-2021	民用直升机生产单位基本条件及评价方法	本文件规定了在中华人民共和国境内从事民用直升机生产活动的单位应具备的基本条件要求及评价方法。

本文件适用于从事通勤运输、森林防火、医疗救护、抢险救灾、农林渔业、建筑作业、地质勘探、旅游观光、航拍等民用直升机生产单位基本条件的评价、建设和管理。运动类直升机生产单位和民用旋翼机生产单位可参照执行。
HB 7716.15-2021	钛合金化学成分光谱分析方法 第15部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨、铌、钽、镍含量	本部分规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钛合金中钨、铌、钽、镍含量的试剂、仪器、取样和制样、分析步骤、分析结果的计算、允许差和质量控制与要求。

本部分适用于钛合金中钨、铌、钽、镍含量的测定。
HB 7716.16-2021	钛合金化学成分光谱分析方法 第16部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铂、钯含量	本部分规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钛合金中铂、钯含量的试剂、仪器、取样和制样、分析步骤、分析结果的计算、允许差和质量控制与要求。

本部分适用于钛合金中铂、钯含量的测定，测定的质量分数范围为：0.01％～0.50％。
HB 7716.17-2021	钛合金化学成分光谱分析方法 第17部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硼含量	本部分规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钛合金中硼含量的试剂、仪器、取样和制样、分析步骤、分析结果的计算、允许差和质量控制与要求。

本部分适用于钛合金中硼含量的测定，测定的质量分数范围为：0.005％～0.05％。
HB 7716.18-2021	钛合金化学成分光谱分析方法 第18部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锂、铅含量	本部分规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钛合金中锂、铅含量的试剂、仪器、取样和制样、分析步骤、分析结果的计算、允许差和质量控制与要求。

本部分适用于钛合金中锂、铅含量的测定。测定的质量分数范围为0.001%～0.20%。
HB 8651-2021	旋翼飞行器水面漂浮特性模型试验方法	本文件规定了旋翼飞行器水面漂浮试验的试验目的、试验原理、试验项目、试验大纲、试验程序、试验数据记录与处理、试验报告编写等。

本文件适用于各类旋翼飞行器水面漂浮特性模型的试验。
HB 8652-2021	旋翼飞行器水上迫降模型试验方法	本文件规定了旋翼飞行器水上迫降模型试验目的、试验原理、试验项目、试验大纲、试验程序、试验数据记录与处理、试验报告编写等。

本文件适用于各类旋翼飞行器水上迫降模型的试验。
HB 8653-2021	民用飞机400Hz交流主发电系统通用要求	本文件规定了由组合发电装置或交流发电机和发电机控制器、电流互感器、交流接触器(以下简称接触器)等主要部件组成的民用飞机400 Hz、115 V/200 V三相四线制交流主发电系统的通用技术要求。

本文件适用于民用飞机400 Hz、115 V/200 V三相四线制交流主发电系统的设计和验证。
HB 8654-2021	民用飞机变频交流发电系统通用要求	本文件规定了由变频交流发电机和发电机控制器、电流互感器、主接触器等主要部件组成的飞机(360～800)Hz、115V／200V三相四线制变频交流发电系统的一般要求、详细要求和验证等。

本文件适用于民用飞机变频交流发电系统的设计要求和验证。
HB 8655-2021	民用飞机操控面板组件通用技术要求	本文件规定了民用飞机操控面板组件设计、性能、验证和适航的通用技术要求。

本文件适用于民用飞机配套的各型操控面板组件，船舶及车辆设备操控面板组件可参照采用。
HB 8656-2021	民用飞机冲压空气涡轮驱动的应急交流发电系统通用要求	本文件规定了民用飞机冲压空气涡轮（RAT，Ram Air Turbine）驱动的交流发电机和发电机控制器（GCU，Generator Control Unit）等主要部件组成的飞机应急交流发电系统的通用要求。

本文件适用于民用飞机冲压空气涡轮驱动的应急交流发电系统的设计和验证。
HB 8657-2021	民用飞机电源频率变换器通用规范	本文件规定了民用飞机电源系统中的电源频率变换器的通用要求、质量保证规定和交货准备等。

本文件适用于民用飞机电源系统中的下述航空电源频率变换器：

将额定电压为115V/200V，稳态频率范围为360Hz～800Hz变频三相四线制，Y型连接（正序）的交流电变换成额定电压为115V/200V，额定频率为400Hz三相或单相恒频交流电；

将额定电压为115V/200V，额定频率为400Hz恒频或稳态频率范围为360Hz～800Hz变频三相四线制，Y型连接（正序）的交流电变换成额定相电压为220V，额定频率为50Hz单相交流电。

民用航空器上其他频率变换器可参照执行。
HB 8658-2021	民用飞机机载系统和设备软件设计要求	本文件规定了民用飞机机载系统和设备软件开发过程中的软件需求分析、软件体系结构设计和软件详细设计等软件设计要求。

本文件适用于民用飞机机载系统和设备的软件设计过程。
HB 8659-2021	民用飞机机载医疗供氧设备规范	本文件规定了民用飞机机载医疗供氧设备的技术要求、质量保证规定及交货准备等。

本文件适用于医疗供氧设备的研制及验证检验。
HB 8660-2021	民用飞机结构广布疲劳损伤试验通用要求	本文件规定了民用飞机结构广布疲劳损伤试验的试验目的、试验项目、试验程序、试验方法等要求。

本文件适用于民用飞机金属结构的疲劳试验，其他飞机结构可参考使用。
HB 8661-2021	民用飞机结构试验应变、位移测量通用要求	本文件规定了民用飞机结构应变、位移测量的测量目的、测量任务书、测量方案、测量设备、测量项目、测量流程、测量方法、测量数据采集及处理等通用技术要求。

本文件适用于民用飞机结构试验应变、位移的测量，其他飞机结构试验可参考使用。
HB 8662-2021	民用飞机结构适坠性试验通用要求	本文件规定了民用飞机机体结构适坠性试验的试验目的、试验项目、试验程序、试验方法、试验数据采集与处理、试验结果分析与评估、试验报告编写等要求。

本文件适用于民用运输类飞机结构适坠性试验，其他飞机可参考使用。
HB 8663-2021	民用飞机结构外来物损伤试验通用要求	本文件规定了民用飞机结构外来物损伤试验的试验目的、试验项目、试验程序、试验方法、试验结果分析和评估、试验报告等。

本文件适用于民用运输类飞机的结构外来物损伤试验，其他飞机可参考使用。
HB 8664-2021	民用飞机刹车防滑系统通用要求	本文件规定了飞机刹车防滑系统的一般要求、详细要求和验证要求。

本文件适用于民用飞机用液压驱动的刹车防滑系统的研制，其它飞机可参考使用。
HB 8665-2021	民用飞机声疲劳试验要求	本文件规定了飞机结构声疲劳试验的试验目的、试验任务书、试验大纲、试验项目、试验程序等要求。

本文件适用于民用飞机声疲劳试验，其它飞机可参考使用。
HB 8666-2021	民用飞机照明设备安装通用要求	本文件规定了民用飞机照明设备安装的一般设计要求，以及与照明系统设备安装密切相关的光学性能要求，包括驾驶舱照明、客舱照明、货舱和服务区照明、外部照明和应急照明的详细要求。

本文件适用于民用飞机照明设备安装设计。
HB 8667-2021	民用运输类飞机乘员救生包设计要求	本文件规定了民用运输类飞机乘员救生包及配备救生物品的技术要求和验证要求。

本文件适用于配备救生筏（船）、Ⅱ型应急撤离滑梯的民用运输类飞机乘员救生包的设计，其他民用飞行器乘员救生包的设计可参照使用。
HB 8668-2021	民用直升机复合材料机体结构典型组件试验要求	本文件规定了民用直升机复合材料机体结构典型组件强度试验（简称“组件试验”）的试验目的、试验项目、试验程序和试验方法。

本文件适用于民用直升机复合材料机体结构典型组件试验，主要是工程研制过程中的地面试验。其他非民机结构件可参照执行。
HB 8669-2021	民用直升机复合材料机体结构设计要求	本文件规定了民用直升机复合材料机体结构设计的依据、准则、内容、程序、方法和验证要求。

本文件适用于各类民用直升机机体复合材料结构的设计。
HB 8673-2021	民用直升机复合材料机体结构制造与验收要求	本文件规定了民用直升机复合材料机体结构的分类、缺陷定义和处理原则，制造与装配要求，缺陷修理要求，交货准备和质量控制等要求。

本文件适用于民用直升机复合材料机体结构的制造和验收。
HB 8675-2021	系留气球升空试验通用要求	本文件规定了系留气球升空试验的术语和定义、一般要求、详细要求和试验报告等。

本文件适用于无人充氦系留气球升空试验，其他类型系留气球可参考使用。
纺织行业
FZ/T 01158-2021	纺织品 织物刺痒感的测定 振动音频分析法	本文件规定了采用振动音频分析原理测定织物引起皮肤刺痒感的方法。

本文件适用于各类织物及其制品，不适用于含金属纤维的织物。蕾丝、花边等特殊结构的纺织品参考使用。
FZ/T 01159-2021	纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物（盐酸法）	本文件规定了采用盐酸法测定去除非纤维物质后的蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维混合物中纤维含量的方法。

本文件适用于蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物。
FZ/T 13057-2021	自然弹色织布	本文件规定了自然弹色织布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于评定各类服用的纬向自然弹色织布的品质。
FZ/T 60035-2021	粘合衬成衣染色后的外观及尺寸变化试验方法	本文件规定了粘合衬与标准面料粘合后的组合试样，经成衣染色工艺处理后的外观及尺寸变化的试验方法。

本文件适用于机织物、针织物和非织造布为基布的成衣染色粘合衬。	FZ/T 60035-2012
FZ/T 60047-2021	服装衬布水洗尺寸变化试验方法	本文件规定了服装衬布经水洗后尺寸变化的试验方法。

本文件适用于机织物、针织物、非织造布为基布的服装衬布。
FZ/T 64027-2021	低甲醛机织粘合衬	本文件规定了低甲醛机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于棉、涤棉混纺、涤纶为原料，本白、漂白和有色低甲醛机织粘合衬。	FZ/T 64027-2012
FZ/T 64029-2021	弹性机织粘合衬	本文件规定了弹性机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于涤纶弹力丝为原料，本白、练白和有色弹性机织粘合衬。其他原料的弹性机织粘合衬可参照执行。	FZ/T 64029-2012
FZ/T 64031-2021	成衣染色用机织粘合衬	本文件规定了成衣染色用机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于本白、漂白和有色成衣染色用机织粘合衬。	FZ/T 64031-2012
FZ/T 64032-2021	纬编针织粘合衬	本文件规定了纬编针织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于以涤纶弹力丝为原料，本白、练白和有色纬编针织粘合衬。	FZ/T 64032-2012
FZ/T 64086-2021	覆基材热熔薄膜粘合衬	本文件规定了覆基材热熔薄膜粘合衬的术语和定义、产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以热熔胶为原料，采用加热刮涂工艺，把热熔胶刮涂到基材上得到的覆基材热熔粘合衬（薄膜厚度为0.03 mm～0.15 mm）。
FZ/T 14026-2021	棉强捻印染绉布	本文件规定了棉强捻印染绉布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于纬向使用棉强捻纱，机织生产的各类漂白、染色和印花棉强捻印染绉布。经纬向使用棉强捻纱的印染绉布可参照执行。	FZ/T 14026-2013
FZ/T 14024-2021	棉与粘胶纤维混纺印染布	本文件规定了棉与粘胶纤维混纺印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于机织生产的各类漂白、染色和印花棉与粘胶纤维混纺印染布。	FZ/T 14024-2012
FZ/T 14012-2021	竹浆粘胶纤维印染布	本文件规定了竹浆粘胶纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于机织生产的各类漂白、染色和印花竹浆粘胶纤维印染布。	FZ/T 14012-2009
FZ/T 14053-2021	醋酯纤维印染布	本文件规定了醋酯纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于机织生产的各类练白、染色和印花的醋酯纤维印染布。
FZ/T 14025-2021	高耐气候涤纶户外面料	本文件规定了高耐气候涤纶户外面料的术语和定义、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于涤纶为主要原料，机织生产的有色高耐气候涤纶户外面料。其他高耐气候聚酯类户外产品用织物可参照执行。

本文件不适用于涂层织物。	FZ/T 14025-2012
FZ/T 24029-2021	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩	本文件规定了山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩的技术要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于一层为纯山羊绒机织面料，另一层为纯桑蚕丝机织面料，按照一定规格经缝合而成的机织双层围巾、披肩。
FZ/T 32003-2021	亚麻与涤纶混纺本色纱	本文件规定了亚麻（亚麻纤维含量不低于30%）与涤纶混纺本色纱的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

本文件适用于环锭纺细纱机生产的亚麻涤纶湿纺混纺本色纱，漂白亚麻涤纶混纺纱可参照执行。	FZ/T 32003-2010
FZ/T 32026-2021	大麻与涤纶混纺色纺纱	本文件规定了大麻与涤纶混纺色纺纱的术语和定义、产品分类、标识、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于环锭纺大麻（大麻纤维含量≥30%）与涤纶混纺色纺纱。
FZ/T 43058-2021	书画用绫绢	本文件规定了书画用绫绢的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于以蚕丝为原料制成的书画用绫绢。以棉和化纤为原料纯织或交织的书画用绫绢可参照执行。
FZ/T 43013-2021	丝绒织物	本文件规定了丝绒织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于双层织物分割而成的表面具有绒毛的机织物。	FZ/T 43013-2011
FZ/T 43059-2021	桑蚕丝罗织物	本文件规定了桑蚕丝罗织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于经、纬丝均采用桑蚕丝（装饰线除外）加工的练白、染色、印花、色织的罗织物。桑蚕丝交织类罗织物可参照执行。
FZ/T 43060-2021	涤纶假捻丝织物	本文件规定了涤纶假捻丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于以涤纶假捻变形丝为主要原料织成的机织物。
FZ/T 43061-2021	莱赛尔长丝织物	本文件规定了莱赛尔长丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于服用的莱赛尔长丝织物。
FZ/T 43062-2021	粘胶长丝弹力织物	本文件规定了粘胶长丝弹力织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于各类服用的含有氨纶弹性纤维的粘胶长丝织物。
FZ/T 43026-2021	高密细旦涤纶丝织物	本文件规定了高密细旦涤纶丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于以细旦涤纶长丝为主要原料织成的高经纬密度的机织物。	FZ/T 43026-2013
FZ/T 43063-2021	醋酯纤维丝织物	本文件规定了醋酯纤维丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于以醋酯纤维纯织或醋酯纤维与其他纤维交织而成(醋酯纤维含量30%及以上）的丝织物。
FZ/T 70015-2021	针织紧身服压力的检测方法及评价	本文件规定了针织紧身服压力性能的测试和评价方法。

本文件适用于各类针织紧身服装。
FZ/T 70016-2021	针织物接缝处氨纶滑脱的试验方法	本文件规定了用定伸长反复拉伸和定力反复拉伸测定针织物接缝处氨纶滑脱的试验方法。

本文件适用于含有氨纶的针织物。
FZ/T 70006-2021	针织物拉伸弹性回复率试验方法	本文件规定了用定伸长和定力法测定针织物的拉伸弹性变形和塑性变形的试验方法。

本文件适用于各种针织织物，其他可参照执行。	FZ/T 70006-2004
FZ/T 70017-2021	针织服装印花质量通用技术要求	本文件规定了针织服装印花的术语和定义、质量要求、试验方法、检验规则等。

本文件适用于鉴定针织服装的印花品质。
FZ/T 72013-2021	服用经编间隔织物	本文件规定了服用经编间隔织物的术语和定义、规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于服用经编间隔织物，服用纬编间隔织物可参照执行。	FZ/T 72013-2011
FZ/T 73069-2021	少女文胸	本文件规定了少女文胸的术语和定义、号型和规格、要求、试验、抽样数量、判定规则以及产品的使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于发育期女性穿着的文胸。
FZ/T 73070-2021	针织面料型胸贴	本文件规定了针织面料型胸贴的术语和定义、产品分类、型号和规格、要求、试验、抽样数量、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于以针织物为主要面料制成的、通过贴合层与人体胸部紧密贴合的胸贴，其他胸贴可参照执行。
FZ/T 73071-2021	针织手臂套	本文件规定了针织手臂套的术语和定义、产品分类、规格、要求、检验方法、抽样规则、判定规则、使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于鉴定以纺织纤维为主要原料，采用经编、纬编、横机或编织工艺制成的非运动型手臂套品质。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿手臂套。
FZ/T 73072-2021	矿工袜	本文件规定了矿工袜的术语和定义、产品分类、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输、贮存。

本文件适用于鉴定矿工袜的品质。
FZ/T 73073-2021	立体成型针织袜子型鞋面	本文件规定了立体成型针织袜子型鞋面的术语和定义、规格、要求、试验方法、判定规则及产品标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织纤维为主要原料，经针织圆机织造生产的立体成型针织袜子型鞋面。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿产品。
FZ/T 63020-2021	混合聚烯烃纤维绳索	本文件规定了三股、四股、八股、十二股混合聚烯烃新纤维绳索的术语和定义、标识、材料、通用技术要求、物理特性、试验方法、检验规则、标志和包装、运输和贮存。

本文件适用于线密度为14.8 ktex～12180 ktex，绳索代号为6～160的混合聚烯烃纤维绳索。	FZ/T 63020-2013	ISO 10572：2009,MOD