附件1

现场核查项目表

表1 轻型货车

车辆基本结构及技术参数检查表
产品型号及名称
产品生产企业
VIN
序号	技术参数	检查结果
1	外廓尺寸	长×宽×高（mm）
2	整备质量（kg）
3	总质量（kg）
4	轮胎	数量、型号规格、层级
5	底盘类型	是否利用自卸车底盘改装
6	总质量超过3500kg的仓栅式轻型货车	货厢是否采用多层仓栅式结构
货厢底板至仓栅顶部最大距离（mm)
层板布置是否均匀、合理、不可拆卸
7	总质量超3500kg的轻型货车	轮胎名义断面宽度≦7.00in（英制）或≦195mm(公制）
发动机（柴油）排量≦2.5L（不包括冷藏车）
货箱内部宽度≦2100mm
8	具有自卸功能的栏板式轻型货车	总质量≦3500kg
车辆总长度≦5000mm

表2 清障车

车辆基本结构及技术参数检查表
产品型号及名称
产品生产企业
VIN
序号	技术参数	检查结果
1	外廓尺寸	长×宽×高（mm）
2	整备质量（kg）
3	总质量（kg)
4	轮胎	数量、型号规格、层级
5	是否使用双层结构、厢式结构
6	拖拽式轻型清障车的托牵质量≧1000kg；
7	平板式轻型清障车的额定载质量（最大托举质量）≧1500kg

表3 小微型普通客车

车辆基本结构及技术参数检查表
产品型号及名称
产品生产企业
VIN
序号	技术参数	检查结果
1	外廓尺寸	长×宽×高（mm）
2	准乘人数
3	整备质量（kg）
4	轮胎	数量、型号规格、层级
5	乘客座椅汽车安全带的固定点是否合理
6	座椅排数
座垫	单人座椅座垫宽度（mm）/数量
长条座椅座垫宽度（mm）/数量
驾驶员之后座椅布置是否为单排单人座椅
最后一排座椅	是否设置为单个的单人座椅
设置为两个或三个单人座椅时，是否沿车辆纵向中心平面对称分布
设置为在横向上未贯穿乘客区内部空间的长条座椅时，座椅最右侧与乘客区右侧面（沿车辆前进方向）的横向距离（mm)
设置为可折叠/翻转座椅时，是否采用座椅靠背折叠放置至座垫上整体向前（或向后）翻转的形式
按倒数第二排座椅测量时行李区的纵向长度（mm）
座椅排数为二排时	第二排座椅的座椅骨架是否能被翻转
座椅排数为三排及三排以上时	除最后一排外，其他排座椅是否能被翻转
第二排座椅是否纵向可调，调节范围(mm)
第三排及第三排以后座椅是否纵向可调，调节范围(mm)
车高大于或等于1850mm的小微型普通客车，第二排及第二排以后的座椅间距(mm)
7	行李区纵向长度(mm)

表4 面包车

车辆基本结构及技术参数检查表
产品型号及名称
产品生产企业
VIN
序号	技术参数	检查结果
1	外廓尺寸	长×宽×高（mm）
2	准乘人数
3	整备质量（kg）
4	比功率（发动机净功率与车辆最大总质量之比）≧21kW/t
5	轮胎	数量、型号规格、层级
6	是否配装防抱制动系统(ABS)
7	乘客座椅汽车安全带的固定点是否合理
8	座椅排数
座垫	单人座椅座垫宽度（mm）/数量
长条座椅座垫宽度（mm）/数量
驾驶员之后座椅布置是否为单排单人座椅
最后一排座椅	是否设置为单个的单人座椅
设置为两个或三个单人座椅时，是否沿车辆纵向中心平面对称分布
设置为在横向上未贯穿乘客区内部空间的长条座椅时，座椅最右侧与乘客区右侧面（沿车辆前进方向）的横向距离（mm)
设置为可折叠/翻转座椅时，是否采用座椅靠背折叠放置至座垫上整体向前（或向后）翻转的形式
按倒数第二排座椅测量时行李区的纵向长度（mm）
座椅排数为二排时	第二排座椅的座椅骨架是否能被翻转
座椅排数为三排及三排以上时	除最后一排外，其他排座椅是否能被翻转
第二排座椅是否纵向可调，调节范围(mm)
第三排及第三排以后座椅是否纵向可调，调节范围(mm)
9	行李区纵向长度(mm)

表5 罐式汽车

车辆基本结构及技术参数检查表
产品型号及名称
产品生产企业
VIN
序号	技术参数	检查结果
1	外廓尺寸	长×宽×高（mm）
2	整备质量（kg）
3	轮胎	数量、型号规格、层级
4	钢板弹簧片数（前/后）
5	危险品罐式运输车	圆柱罐体	罐体总长（mm）
罐体直径（mm）
椭圆罐体	罐体总长（mm）
长轴（mm）
短轴（mm）
6	混凝土搅拌运输车	罐体总长（mm）
中筒长度（mm）
中筒直径（mm）
罐体安装角度（°）