检查不符合标准规定产品情况

一、载货汽车

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
1	北京福田戴姆勒汽车有限公司	BJ3319Y6GRL-70自卸汽车	“生产企业名称”、“车型名称”与公告备案不一致

2	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	CDW3044F321BFH自卸汽车	侧防护上反光标识最大粘贴间隔不符合GB 23254-2009《货车及挂车 车身反光标识》标准要求
3	吉利四川商用车有限公司	DNC1042GH6M2载货汽车	未标注车型名称，不符合《汽车产品外部标识管理办法》（国家发展和改革委员会2005年第38号令）要求
4	重庆庆铃专用汽车有限公司	QL5040XXYBUHAJ厢式运输车	标牌生产日期格式不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求
5	陕西汽车集团股份有限公司	SX3319XD426自卸汽车	标牌生产日期格式不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求

二、专用汽车

序号	企业

名称	车型名称	不符合情况描述
1	山东源通专用车辆有限公司	RLH9401ZH自卸半挂车	制动系统响应时间不符合GB 12676-2014《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》要求
挡泥板不符合GB 34659-2017《汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法》要求
2	宁波意州挂车有限公司	NYZ9400TJZ集装箱运输半挂车	未标注生产企业名称、车型名称，不符合《汽车产品外部标识管理办法》（国家发展和改革委员会2005年第38号令）要求
挡泥板不符合GB 34659-2017《汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法》要求
制动系统响应时间不符合GB 12676-2014《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》要求
3	濮阳市龙欣专用汽车制造有限公司	LGC9402TJZE集装箱运输半挂车	非三角形前回复反射器安装不符合GB 4785-2019《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》要求
侧面车身反光标识安装和粘贴不符合GB 23254-2009《货车和挂车车身反光标识》要求
挡泥板不符合GB 34659-2017《汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法》要求
后位灯、制动灯、后雾灯、后转向灯、倒车灯、后牌照灯、尾部标志板生产企业与备案参数不符
4	河北卓骏汽车股份有限公司	WZB9401TPBE平板运输半挂车	未标注汽车产品外部标识，不符合《汽车产品外部标识管理办法》（国家发展和改革委员会2005年第38号令）要求。
右侧防护装置外表面的形状不符合 GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》要求

三、乘用车

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
1	一汽海马汽车有限公司	HMC6480G6M1型多用途乘用车	燃料消耗量生产一致性不符合GB/T 19233-2020《轻型汽车燃料消耗量试验方法》要求