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强制性国家标准（征求意见稿）主要内容等一览表
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准摘要
	代替标准
	采标情况
	建议实施日期
	建议实施

监督部门

	
	20256233-Q-339
	现场混装炸药车安全要求
	本文件规定了现场混装炸药车的类型及其设计、制造、使用和管理等方面的安全要求，本文件适用于在中华人民共和国境内露天、地下等使用场景的现场混装炸药车
	GB 25527-2010
	
	自发布后6个月
	工业和信息化部

	
	20261966-Q-339
	生活饮用水用聚丙烯酰胺
	本文件规定了用于生活饮用水处理的聚丙烯酰胺产品的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存，本文件适用于生活饮用水处理用的阴离子和非离子型聚丙烯酰胺，不适用于阳离子型聚丙烯酰胺
	
	
	自发布后12个月
	国家市场监督管理总局

	
	20261964-Q-339
	清洗剂挥发性有机化合物含量限值
	本文件规定了清洗剂的产品分类、挥发性有机化合物（VOCs）的限值要求、检验方法和包装标志，本文件适用于工业和服务业中，生产和使用的含挥发性有机化合物的清洗剂，本文件不适用于个人清洁用洗涤剂，本文件不适用于航空航天、核工业、军工、半导体（含集成电路）制造用清洗剂
	GB 38508-2020 
	
	自发布后12个月
	国家市场监督管理总局

	
	20141791-Q-604
	矿山机械 通用安全要求
	本文件规定了矿山机械领域设备的通用安全要求，本文件适用于各种固体矿物的开采、选别和加工处理过程中使用的机械设备的设计、制造、安装、使用、维护、回收及检测认证等
	
	
	自发布后12个月
	国家市场监督管理总局

	
	20070498-Q-604
	地下轮胎式运人车辆 安全要求
	本文件规定了地下轮胎式运人车辆的术语和定义、危险一览表、安全要求和/或安全措施及判定、使用信息，本文件适用于金属和非金属地下矿山、地下工程及隧道中无防爆要求、柴油为燃料的地下轮胎式运人车辆，采用其他动力驱动的地下轮胎式运人车辆可参照执行，本文件是从物理性能和预定使用方面对运人车辆提出限制，本文件不包括通用的机械、电气、液压、气动和其它设备的危险
	
	
	自发布后12个月
	国家市场监督管理总局

	
	20101871-Q-604
	破碎设备 安全要求
	本文件规定了破碎设备的危险一览表、安全要求和/或措施及判定和使用信息，本文件是从物理性能及预定使用方面对破碎设备提出的限制。关于通用的机械、电气、液压、气动和其他设备的危险，不包括在本文件中，本文件适用于颚式破碎机、圆锥破碎机、旋回破碎机、立式冲击破碎机、反击式破碎机、锤式破碎机、环锤式破碎机、辊式破碎机、辊压机等
	GB 18452-2001
	
	自发布后12个月
	国家市场监督管理总局


